Технические характеристики ККБ
	Модель
	ACM-ZB15
(4 полюсн.)
ACM-ZB15-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB19
(4 полюсн.)
ACM-ZB19-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB21
(4 полюсн.)
ACM-ZB21-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD21
(4 полюсн.)
ACM-ZBD21-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB26
(4 полюсн.)
ACM-ZB26-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB29
(4 полюсн.)
ACM-ZB29-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD30
(4 полюсн.)
ACM-ZBD30-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB38
(4 полюсн.)
ACM-ZB38-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD38
(4 полюсн.)
ACM-ZBD38-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB45
(4 полюсн.)
ACM-ZB45-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD45
(4 полюсн.)
ACM-ZBD45-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB48
(4 полюсн.)
ACM-ZB48-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB57-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD57-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB66-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB76-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZB95-В6
(6 полюсн.)
	ACM-ZBD76-В6
(6 полюсн.)

	Температурный режим, ºС
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10
	-10… +10

	Холодопроизводительность, кВт*
	3,01
	3,54
	4,59
	4,63
	5,3
	6,01
	6,35
	7,76
	7,81
	9,13
	9,34
	10,6
	12,05
	12,05
	13,75
	16,25
	19,75
	16,25

	Габарит
	1
	1
	1
	1
	1
	1 | 2
	1 | 2
	2
	2
	2
	2
	2 | 3
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Напряжение, V/Ph/HZ
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50

	Nom. э/потребление, кВт
	1,82
	2,1
	2,51
	2,29
	2,94
	3,29
	3,14
	4,2
	3,85
	4,8
	4,59
	5,52
	5,86
	5,86
	7,01
	8,25
	10,45
	8,25

	Мах. ток (общий), А**
	6,4 | 5,95
	8 | 7,55
	8,7 | 8,25
	8,15 | 7,7
	10,3 | 9,85
	11,5 | 11,05
	9,35 | 8,9
	15,5 | 15,05
	13,95 | 13,5
	15,8 | 15,35
	14,95 | 14,5
	16,7 | 16,25
	19,2
	19,2
	20,8
	23,7
	31,5
	23,7

	Объем ресивера, л
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Габаритные размеры, мм
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831 | 1100х750х1281
	1100х750х831 | 1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396

	Вес нетто, кг
	109
	108
	119
	122
	119
	129 | 154
	137 | 154
	161
	164
	157
	166
	194
	218
	218
	240
	247
	267
	247

	Вес брутто, кг
	158
	157
	168
	171
	168
	174 | 246
	182 | 246
	216
	219
	212
	221
	249
	268
	268
	290
	307
	317
	307

	КОМПРЕССОР

	Производитель
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND

	Модель
	ZB15
	ZB19
	ZB21
	ZBD21
	ZB26
	ZB29
	ZBD30
	ZB38
	ZBD38
	ZB45
	ZBD45
	ZB48
	ZB57KCE-TFD
	ZBD57KCE-TFD
	ZB66KCE-TFD
	ZB76KCE-TFD
	ZB95KCE-TFD
	ZB76KCE-TFD

	Тип
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный

	Ток заблокированного ротора, А
	26
	32
	40
	40
	46
	50
	51,5
	65,2
	64
	74
	74
	101
	102
	102
	111
	118
	140
	118

	Max. рабочий ток (компрессора), А
	4,9
	6,5
	7,2
	6,7
	8,9
	10
	7,9
	12,8
	11,3
	13,1
	12,3
	14
	15,9
	15,9
	17,5
	20,4
	28,2
	20,4

	Объем заправки маслом, дм³
	1,3
	1,5
	1,24
	1,24
	1,12
	1,45
	1,89
	1,9
	1,89
	1,9
	1,89
	1,77
	1,89
	1,89
	3,37
	3,25
	3,37
	3,25

	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

	Шаг ребер, мм
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Кол-во вентиляторов, шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1 | 2
	1 | 2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Диаметр вентилятора, мм
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Nom. э/потребление, кВт
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,3
	0,25 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	8,25

	Мощность конденсатора, кВт
	7,4 | 6,71
	7,4 | 6,71
	10,82 | 9,39
	10,82 | 9,39
	10,82 | 9,39
	10,82 | 13,84
	10,82 | 13,84
	16,4 | 13,84
	16,4 | 13,84
	16,4 | 15,37
	16,4 | 15,37
	18,58 | 18,98
	21
	21
	24,6
	27,63
	33,26
	28 (при ∆=13К)

	Производительность, м³/ч
	3650 | 3200
	3650 | 3200
	3000 | 2520
	3000 | 2520
	3000 | 2520
	3000 | 4850
	3000 | 4850
	6150 | 4850
	6150 | 4850
	6150 | 4050
	6150 | 4050
	5200 | 5050
	10470
	10470
	10470
	9700
	8300
	9700

	ТРУБОПРОВОДЫ

	Нагнетание
	3/8"
	3/8"
	3/8"
	1/2"
	3/8"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	5/8"
	1/2"
	5/8"
	5/8"
	5/8"
	7/8"
	7/8"
	7/8"

	Всасывание
	5/8"
	3/4"
	3/4"
	7/8"
	3/4"
	7/8"
	7/8"
	7/8"
	7/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 3/8"
	1 5/8"
	1 5/8"
	1 5/8"

	ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

	Внешний силовой
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*2,5
	ПВС 5*2,5
	ПВС 5*4
	ПВС 5*4
	ПВС 5*4
	ПВС 5*4


* - при условии: Те=-10ºС, То=45ºС
** - с учетом вентилятора и ТЭНа


	Модель
	AHM-ZF09
(4 полюсн.)
AHM-ZF09-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF11
(4 полюсн.)
AHM-ZF11-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF13
(4 полюсн.)
AHM-ZF13-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZFD13
(4 полюсн.)
AHM-ZFD13-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF15
(4 полюсн.)
AHM-ZF15-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF18
(4 полюсн.)
AHM-ZF18-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZFD18
(4 полюсн.)
AHM-ZFD18-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF25
(4 полюсн.)
AHM-ZF25-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZFD25
(4 полюсн.)
AHM-ZFD25-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF34
(4 полюсн.)
AHM-ZF34-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF41-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZF49-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZFD41-В6
(6 полюсн.)
	AHM-ZFD41 EVI-В6
(6 полюсн.)
с переохладителем

	Температурный режим, ºС
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-25… -35
	-20… -25
	-20… -25

	Холодопроизводительность, кВт*
	1,87/1,47
	2,35/1,85
	2,67/2,09
	4,53/3,6
	3,28/2,56
	3,87/2,98 | 3,87/2,98
	6,86/5,78 | 6,86/5,78
	4,92/3,86
	8,73/7,18
	6,49/5,03
	8,08/6,33
	9,69/7,58
	8,2/6,44
	13,85/11,5

	Габарит
	1
	1
	1
	1
	1
	1 | 2
	1 | 2
	2
	1
	2
	4
	4
	4
	4

	Напряжение, V/Ph/HZ
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50
	380/3~/50

	Nom. э/потребление, кВт
	1,99/1,96
	2,4/2,35
	2,65/2,58
	3,56/3,49
	3,49/3,33
	4,16/4,11
	4,93/4,74
	4,38/4,08
	5,83/5,5
	5,88/5,55
	5,88/5,55
	8,73/8,33
	8,3
	10,52

	Max. ток (общий), А**
	7,5 | 7,05
	8,6 | 8,15
	9,5 | 9,05
	10,45 | 10,0
	11,5 | 11,05
	14,0 | 13,55
	15,25 | 14,8
	18,7 | 18,25
	18,65 | 18,2
	27,7 | 27,25
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3

	Объем ресивера, л
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Габаритные размеры, мм
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831
	1100х750х831 | 1100х750х1281
	1100х750х831 | 1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1100х750х1281
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396
	1686х760х1396

	Вес нетто, кг
	117
	118
	128
	126
	130
	136 | 160
	138 | 165
	158
	162
	170
	242
	247
	-
	-

	Вес брутто, кг
	162
	163
	173
	171
	175
	181 | 252
	183 | 257
	250
	254
	262
	292
	297
	-
	-

	КОМПРЕССОР

	Производитель
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND
	COPELAND

	Модель
	ZF09
	ZF11
	ZF13
	ZFD13 EVI
	ZF15
	ZF18
	ZFD18 EVI
	ZF25
	ZFD25 EVI
	ZF34
	ZF41K5E-TFD
	ZF49K5E-TFD
	ZFD41K5E-TFD
	ZFD41 EVI

	Тип
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный
	Спиральный

	Ток заблокированного ротора, А
	40
	46
	51,5
	64
	64
	74
	74
	102
	102
	100
	118
	139
	118
	118

	Max. рабочий ток (компрессора), А
	6
	7,1
	8
	9
	10
	12,5
	13,8
	16
	16
	25
	29
	30
	29
	29

	Объем заправки маслом, дм³
	1,5
	1,5
	1,9
	1,89
	1,9
	1,9
	1,89
	1,89
	1,89
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

	Шаг ребер, мм
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Кол-во вентиляторов, шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1 | 2
	1 | 2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	4

	Диаметр вентилятора, мм
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	450

	Nom. э/потребление, кВт
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,15
	0,25 | 0,3
	0,25 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,5 | 0,3
	0,6
	0,6
	8,3
	8,3

	Мощность конденсатора, кВт
	7,4 | 6,71
	7,4 | 6,71
	7,4 | 9,39
	7,4 | 9,39
	10,82 | 9,39
	10,82 13,84
	10,82 | 13,84
	16,4 | 13,84
	16,4 | 13,84
	16,4 | 15,37
	21
	24,6
	21,8
	27,9

	Производительность, м³/ч
	3650 | 3200
	3650 | 3200
	3650 | 2520
	3650 | 2520
	3000 | 2520
	3000 | 4850
	3650 | 4850
	6150 | 4850
	6150 | 4850
	6150 | 4050
	10470
	10470
	10470
	9700

	ТРУБОПРОВОДЫ

	Нагнетание
	3/8"
	3/8"
	3/8"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	1/2"
	5/8"
	1/2"
	5/8"
	5/8"
	7/8"
	7/8"

	Всасывание
	3/4"
	7/8"
	7/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 1/8"
	1 3/8"
	1 1/8"
	1 3/8"
	1 3/8"
	1 3/8"
	1 5/8"
	1 5/8"
	1 5/8"

	ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

	Внешний силовой
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*1,5
	ПВС 5*2,5
	ПВС 5*2,5
	ПВС 5*2,5
	ПВС 5*4
	ПВС 5*4
	ПВС 5*6
	ПВС 5*6


* при условии: Те=-30ºС, То=45ºС / Те=-35ºС, То=45ºС
** - с учетом вентилятора и ТЭНа


